Техническое задание на Парашютно-десантную вышку:

Парашютно-десантная вышка предназначена для проведения учебно-тренировочных мероприятий и включает в себя сборную конструкцию вышки и парашютную систему ПВ-58 (в кол-ве 2 единиц).

Высота прыжковой площадки- 20м

Общая высота вышки- 30м

Наличие лестницы вертикальной подъёмной: да

Наличие лифтового механизма подъёмного: нет

RAL: согласование с Заказчиком

Элементы вышки выполнены из металла согласно ГОСТ Р

В составе Парашютная системы ПВ-58: 1шт

Разработка проекта сборной конструкции парашютной вышки

Доставка конструкции до с.Алкино-2 (Парк Патриот)

Пуско-наладочные работы

Шеф-монтаж

Необходимые НТД:

- сертификат соответствия на парашютную вышку

- сертификат соответствия на систему ПВ-58

- сертификаты на используемые материалы

- документ о качестве изготовленных металлоконструкций

- Паспорт на изделия

- Расчет нагрузок (обоснование безопасности)