Техническое задание

на разработку предпроектной документации для универсального стрелкового комплекса для пулевой и стендовой стрельбы с благоустройством территории по объекту Военно-патриотический парк культуры и отдыха Республики Башкортостан «Патриот»

1. Общие положения

Стрелковый комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий и проведения городских, республиканских, общероссийских и международных соревнований по пулевой и стендовой стрельбе в соответствии с правилами Союза стрелков России и Международной федерации стрелкового спорта.

1. Архитектурно-планировочные решения

В соответствии с правилами, указанными в п.1, разработать объемно-планировочные решения универсального стрелкового комплекса, в состав которого входят:

* Тир с дистанцией 25 м на 50 щитов;
* Тир с дистанцией 50 м на 80 щитов;
* Тир для стрельбы по движущимся мишеням с дистанцией 50 м на три направления;
* Закрытый тир для стрельбы из пневматического оружия по стационарным мишеням с дистанцией 10 м на 50 щитов и по движущимся мишеням на три направления;
* Закрытый тир для проведения финалов по пулевой стрельбе с дистанцией 50 м на восемь направлений;
* Площадка для стендовой стрельбы «Скит»;
* Площадка для стендовой стрельбы «Трап»;
* Площадка для стендовой стрельбы «Дабл-Трап»;
* Открытый тир с дистанцией 300 м на 50 щитов;
* Помещения обязательной инфраструктуры тиров;
* Помещения инфраструктуры обслуживания спортсменов и посетителей комплекса;
* Техническая инфраструктура;
* Административный корпус;
* Транспортные коммуникации.

Для проведения проектных работ Заказчик предоставляет материалы геодезической съемки месторасположения объекта.

1. Безопасность объекта

Разрабатываемый комплекс и его структурные составляющие должны обеспечивать безопасность проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований в соответствии с требованиями Приказа МВД Российской Федерации от 12.04.1999 №288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998г. №814» и Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 22.11.2018г. № 955 «Об утверждении требований к помещениям и участкам местности, специально приспособленным для спортивной стрельбы».

1. Инженерные коммуникации

Определить состав и мощности инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования универсального стрелкового комплекса.

1. Конструктивные решения

Разработать конструктивную схему тиров для пулевой стрельбы, обеспечивающую возможность проведения учебно-тренировочных занятий как спортсменов, так и сотрудников силовых структур.

1. Экологическая безопасность

Разрабатываемая техническая инфраструктура стрелкового комплекса должна обеспечивать экологическую безопасность на объекте в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

1. Дополнительные требования

Все структурные подразделения и комплекс в целом проектируются с учетом требований, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса для людей с ограниченными возможностями.

Разрабатываемые планировочные, конструктивные и технические решения должны быть оптимизированы по стоимости их реализации при достижении качества, обеспечивающего длительную и эффективную эксплуатацию комплекса.