ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ходового музейного экспоната БМП-1

1. Изделие должно представлять собой ходовой музейный экспонат, внешний вид и внутреннее оборудование которого визуально должно точно соответствовать модификации БМП-1.
2. Приборы, прицелы, оборудование, шкалы, укладки и механизмы внутри боевого отделения и отделения управления должны быть внешне целыми, расположены на своих местах в соответствии с инструкциями, наставлениями и описаниями вышеуказанной БМП-1. Внешний вид должен соответствовать строевой боевой машине.
3. Все трубопроводы, магистрали и проводка внутри боевого отделения и отделения управления должны быть установлены на штатные места.
4. Должны быть исправны и функциональны приборы и механизмы, которые отвечают за движение машины. Рабочее место механика-водителя должно обеспечивать весь штатный набор функций.
5. Деактивированное орудие должно находиться на штатном месте и соответствовать внешнему облику. Восстановление гидравлических исполнительных механизмов

стабилизации не предполагается.

1. Башня должна поворачиваться штатными механизмами.
2. В боевом отделении и отделении управления должно работать штатное освещение.
3. Сиденья экипажа, должны быть на своих местах и обеспечивать штатную работу.
4. Обивка сидений, спинок, упоры для головы, наглазники и т.п. должны находится на своих местах.
5. Оптические смотровые приборы (не электронные), должны быть на штатных местах и обеспечивать обзор.
6. Снаружи БМП-1 должны быть установлены все лючки, ящики ЗИП, баки, экраны, световые приборы, тяги, сетки и т.п. соответствующие выбранной модификации БМП-1.
7. Ходовая часть (катки, траки, ведущие колеса, поддерживающие ролики), должны быть исправны, подшипники рабочие, смазка заменена, узлы прошприцованы и обслужены, сальники установлены свежие и т.п. Течь масла не должна быть больше определенной заводом-изготовителем.
8. Работа силовой установки и трансмиссии должна быть штатной. Показатели дымности и маслопотребления по нормативам двигателя прошедшего ремонт.
9. Макет штатного пулемета должен быть охолащен, предназначен для стрельбы холостыми патронами.
10. Поставка должна быть осуществлена до 17.12.2022 года, по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с\с Юматовский сельсовет, парк Патриот.