**Техническое задание**

косметический ремонт:

Литер Е, здание корпус №1 кирпичное 2 этажа, общая площадь 775,2 кв. м.

Литер Д, здание №2 кирпичный, летний вариант общая площадь 92,6 кв.м.

Литер Г здание №3 кирпичный, летний вариант, общая площадь 102кв.м.

Литер В здание №4 кирпичный, летний вариант, общая площадь 99,2 кв.м

литер Б здание №5 кирпичный, летний вариант, общая площадь 91,3 кв.м

уличный туалет

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание |
| 1. | Предмет договора | косметический ремонт |
|  | Наименование, адрес, местоположение объектов работ:  Юридический адрес: | 1. Филиал учебно-методического центра «Авангард» 2. адрес: РФ, РБ, Стерлибашевский район, д. Лесной Кордон, ул. Макашева, д.35 3. АНО ДО «Парк «Патриот» им. Героя РФ Серафимова М.В.» 4. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.2, помещ. 65-67 на цок.2 этаже литер А. |
| 2. | Общие требования к работам | Работы выполнить в полном объёме и сдать в срок до 10.06. 2024 г. |
| 3. | Основные требования к работам | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | | | 1 | 3 | 4 | 5 | | Литер Е, здание корпус №1 кирпичное 2 этажа, общая площадь 775,2 кв. м. | | | | | 1 | Очистка поверхности щетками стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 628 | | 2 | Очистка поверхности щетками потолка | 1 м2 очищаемой поверхности | 221,7 | | 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен перед шпатлевкой | 100 м2 покрытия | 6,28 | | 4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,28 | | 5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,217 | | 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен перед покраской | 100 м2 покрытия | 20,9596 | | 7 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20,9596 | | 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолка перед покраской | 100 м2 покрытия | 7,398 | | 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,398 | | 10 | Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ для стен | т | 0,733 | | 11 | Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ для потолка | т | 0,259 | | 12 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0,98 | | 13 | Шпатлевка Ветонит KR | т | 0,85 | | 14 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 покрытия | 2,22 | | 15 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 230 | | 16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 46 | | 17 | Жалюзи вертикальные тканевые цвет белый | м2 | 147,2 | | 18 | Установка москитных сеток площадью в свету: до 2,5 м2 | 1 решетка | 43 | | 19 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 47,3 | | 20 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0,43 | | 21 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (ручки) | компл. | 43 | | 22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1,4 | | 23 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 140 | | 24 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,06 | | 25 | Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм | м2 | 6 | | Литер Д, здание №2 кирпичный, летний вариант общая площадь 92,6 кв.м.  Литер Г здание №3 кирпичный, летний вариант, общая площадь 102кв.м. Литер В здание №4 кирпичный, летний вариант, общая площадь 99,2 кв.м литер Б здание №5 кирпичный, летний вариант, | | | | | 1 | Очистка поверхности щетками стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 326 | | 2 | Очистка поверхности щетками потолка | 1 м2 очищаемой поверхности | 112,68 | | 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен перед шпатлевкой | 100 м2 покрытия | 3,622 | | 4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску стен *НР (947,45 руб.): 105% от ФОТ (902,33 руб.) СП (496,28 руб.): 55% от ФОТ (902,33 руб.)* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,622 | | 5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1268 | | 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен перед покраской | 100 м2 покрытия | 10,8736 | | 7 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10,8736 | | 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолка перед покраской | 100 м2 покрытия | 3,756 | | 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,756 | | 10 | Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ для стен | т | 0,38 | | 11 | Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ для потолка | т | 0,13 | | 12 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" | т | 0,57 | | 13 | Шпатлевка Ветонит KR | т | 0,658 | | 14 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 4,224 | | 15 | Уголок ПВХ, размером 40х40 мм | п.м | 422,4 | | 16 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,482 | | 17 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 49 | | 18 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | 1 решетка | 64 | | 19 | Жалюзи вертикальные тканевые цвет белый | м2 | 204,8 | | 20 | Установка москитных сеток площадью в свету: до 2,5 м2 | 1 решетка | 40 | | 21 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 44 | | 22 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0,4 | | 23 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (ручки) | компл. | 40 | | 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 3,9 | | 25 | Плинтусы для полов из пластиката | м | 400 | | 26 | Демонтаж кабин душевых: с пластиковыми поддонами | 10 компл. | 0,4 | | 27 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | 10 компл. | 0,4 | | 28 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 | | 29 | Установка раковин | 10 компл. | 0,4 | | 30 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,684 | | 31 | Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм | м2 | 70 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 32 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,24 | | 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 | | 34 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,01 | | 35 | Простая окраска масляными составами : полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | | 36 | Эмаль полиуретановая защитно-декоративная "Политон-УР" | кг | 10 | |